Plastic: transparentní, vodůodolné silné lepidlo pro lepení tuhých plastů
Návod k použití:
Naneste tenkou vrstvu lepidla na jeden z povrchů (musí být čistý, suchý a odmaštěný) a okamžitě spojte materiály dohromady. Pojené části musí být pod tlakem minimálně 3 hodinách. Může být použit až po 24 hodiny, kdy dosáhne největší tvrdosti.
Důležité: Nanášejte pouze při 5°C. Není vhodný na PE a PP. Nežádoucí kapky okamžitě odstraňte acetonem. Skladujte na suchém a chladném místě.